前置服务器配置的基本要求如下：

（一）CPU：采用国产自研CPU，二级医院物理核数三32核，三级医院物理核数三64核；

（二） 内存：二级医院三128GB，三级医院三256GB;

（三） 存储空间：>=1T，存储介质类型：SSD;

（四） 配置双网卡、方便连接院内网络环境和外部网络；

（五） GPU卡或NPU支持：可选配备GPU或NPU卡，便于提高AI算法计算速度和准确性；

（六）操作系统：使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版；

（七）数据库支持：前置软件统一配备了OpenGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库。