|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **厦门市中医院住院结算系统项目内容** | | | | | | |
| （一）软件部分 | | | | | | |
| 序号 | 系统名称 | 子模块 | 项目内容 | | 数量 | 备注 |
| 1 | 医保住院全流程移动服务平台 | 住院移动应用渠道 | 住院微信移动应用渠道 | | 1套 |  |
| 2 | 住院支付宝移动应用渠道 | |
| 3 | 住院业务代办服务 | 医保亲属代办服务 | |
| 4 | 自费亲情代办服务 | |
| 5 | 住院自费患者服务 | 自费移动支付服务 | |
| 6 | 自费业务办理服务 | |
| 7 | 住院入院办理服务 | 入院登记服务 | |
| 8 | 入院押金缴纳 | |
| 9 | 入院流程引导 | |
| 10 | 入院扫码办服务 | |
| 11 | 住院院中办理服务 | 住院日清单服务 | |
| 12 | 每日预结算欠费催缴 | |
| 13 | 院中扫码办 | |
| 14 | 住院出院办理服务 | 出院登记服务 | |
| 15 | 住院医保移动支付服务 | |
| 16 | 押金退款服务 | |
| 17 | 出院扫码结算 | |
| 18 | 电子票据开具 | |
| 19 | 移动支付对账服务 | 移动支付对账下载服务 | |
| 20 | 账单数据获取与处理服务 | |
| 21 | 医保对账服务 | |
| 22 | 住院办理支撑管理 | 住院移动支付应用数据统计 | |
| 23 | 支付异常看板 | |
| 24 | 住院支付结算订单查询 | |
| 25 | 住院移动支付对账单下载 | |
| 26 | 系统后台设置 | |
| 27 | 住院刷脸就医全流程平台 | 住院终端便民服务 | 住院押金充值 | 押金账户查询 | 1套 |  |
| 28 | 住院押金缴纳 |  |
| 29 | 住院押金查询 |  |
| 30 | 押金凭证打印 | 需对接打印机 |
| 31 | 终端住院日清单查询 | 住院日清单列表 |  |
| 32 | 住院日清单明细查看 |  |
| 33 | 住院电子票据申领 | 住院费用明细获取 |  |
| 34 | 住院费用明细上传 |  |
| 35 | 住院电子票据申领 |  |
| 36 | 住院电子票据打印 | 需对接打印机 |
| 37 | 亲情代办服务 | | 医保政策和技术能力支持的条件下 |
| 38 | 住院终端出入院办理服务 | 入院登记服务 | 入院前置数据获取 |  |
| 39 | 医院入院登记 |  |
| 40 | 医院入院登记撤销 |  |
| 41 | 医保入院登记 |  |
| 42 | 医保登记撤销 |  |
| 43 | 住院押金缴纳服务 | 入院押金缴纳 |  |
| 44 | 押金支付凭证打印 |  |
| 45 | 住院结算服务 | 住院待结算费用查询 |  |
| 46 | 住院未结费用上传 |  |
| 47 | 住院已传费用撤销 |  |
| 48 | 在院信息更新 |  |
| 49 | 医保预结算结果查询 |  |
| 50 | 现金自付补缴 |  |
| 51 | 医保结算 |  |
| 52 | 撤销已结算费用 |  |
| 53 | 出院结算结果信息查询 |  |
| 54 | 结算成功消息推送 |  |
| 55 | 住院押金退款服务 | 押金原路退回 |  |
| 56 | 押金退回审核 |  |
| 57 | 院内业务系统对接 | 医院HIS系统对接改造 | 按照地方医保住院技术标准接口，进行HIS系统相关业务接口提供，实现住院线上线下入出院一站式办理（包括账户信息查询接口、移动结算接口、入院办理接口、住院日清单查询接口、住院汇总清单查询接口、住院消息推送接口、每日预结算接口、押金充值接口、出院办理接口、出院结算接口、住院消息推送、医保账单下载对接） | | 1项 |  |
| 58 | 医院门户对接改造 | 按照住院全流程平台标准接口，医院门户提供消息推送接口，实现住院全流程消息推送服务，对接医保移动支付收银台。 | |
| 59 | 支付平台对接 | 与院内支付平台对接，实现第三方支付渠道（微信、支付宝）的调用与支付下单和退费、对账服务等。 | |
| （二）硬件部分 | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 产品配置 | | | 数量 | 备注 |
| 1 | 桌面医保终端 | 产品尺寸 170mm\*190mm\*304mm 操作系统 Android 8.1 CPU 主频：骁龙8核处理器 内存：4GB FLASH：64GBNand FLASH 触显一体屏：主屏 8\*WXGA 800\*1280电容多点触摸屏 摄像头：3D 结构光人脸识别摄像头 条码扫描：一维码、二维码 无线数据：WCDMA、FDD-LTE、TD-LTE 电源适配器：12V 3A 读卡器：四合一读卡器，支持二代证、IC卡、磁条卡、非接卡 接口：RS232、USB\*2、WAN、Type-B | | | 50 |  |