生活垃圾分类屋的院内谈判采购公告

我院拟对生活垃圾分类屋进行院内谈判采购，现公开向社会上厂家或公司邀请招标，要求参加投标单位应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业。欢迎从事相应资质的厂家或公司报名参加投标。

**一、招标项目规格要求如下：**

**1、招标规格要求：**

生活垃圾分类屋占地：3500mm\*2900mm\*2600mm，不含基础硬化及水电排污。

| **序号** | **名称** | **材质及说明** |
| --- | --- | --- |
| **一、主要技术参数** |
| **1** | 供电电源 | 220V/50Hz |
| **2** | 电源进户线 | BV-500/3X2.5mm2 |
| **3** | 供水方式 | 自来水供水 |
| **4** | 水源进户管 | De25 |
| **5** | 排污方式 | 洗手污水管道直排 |
| **6** | 主体框架 | 100\*100\*2.5mm，40\*80\*2.0mm，40\*40\*2.5mm，25\*50mm，1.5mm方管 |
| **二、外饰面主要配置** |
| **7** | 墙面 | 金属板 | 灰白色 |
| **8** | 装饰柱 | 1.5mm镀锌板扎边 | 喷金属漆 |
| **9** | 外勒脚 | 花岗岩 | 603石材 |
| **10** | 门窗套线 | 不锈钢 |  |
| **11** | 屋檐线和腰线 | 1.5mm镀锌板扎边 | 喷金属漆 |
| **三、屋面主要配置** |
| **12** | 屋面 | 2.0mm钢板 | 钢性防水，刷防腐剂浅色 |
| **四、内饰面主要配置** |
| **13** | 墙面 | 金属板 | 灰白色 |
| **14** | 顶棚 | PVC扣板 | 抗菌易于保洁 |
| **15** | 地面 | 用原有地面 | 无底座 |
| **16** | 踢脚线 | 花岗岩 | 100mm高，603石材 |
| **17** | 灯具 | 1个吸顶灯 | 40W |
| **五、门窗配置要求** |
| **18** | 窗 | 百叶窗 |  |
| **19** | 垃圾桶进出门 | 卷帘门 |  |
| **20** | 投口 | 卷帘门 |  |
| **六、配置要求** |
| **21** | 智能照明 | 合理设置日光灯具，最低照度不小于100Lx，智能识别光照度、自动启闭。 |
| **22** | 智能换气 | 自动吸风、排风，使垃圾屋室内外空气对流。 |
| **23** | 分类体系 | 采用高清写真广告车身贴 |
| **24** | 角阀 | 控制垃圾屋供水控制 |
| **25** | 龙头 | 室内设有洗手装置，满足定期保洁清洗的需求 |
| **26** | 洗手池 | 侧边1个洗手池 |
| **27** | 卫生设施 | 1个紫外灭菌灯、1个灭蚊灯等 |
| **28** | 分类桶 | 5个，240升。原材料米白色（不含其它色素），必须模压一体成型本色，不接受3D打印和拼接组装。整桶尺寸：735×600×1090mm(±10mm)，垃圾桶沿口左右两侧设有凹凸连接装置（左侧凸右侧凹），方便不同分类类型的垃圾桶的自由组合摆放，防止垃圾桶无序移位。垃圾桶正面与背面采用立式凹型设计，侧面采用边缘凸起设计，美观且最大程度上增强垃圾桶桶壁刚性。 |

 **2、方案图：**



 **3、招标限价：**

本项目招标最高限价为4.5万元。

**4、售后服务：**

质保期1年。质保期内，正常使用情况下，如有损坏由成交供应商更换及赔偿。

**注：**以上尺寸允许±偏离2%。

**二、报价要求：**

各投标单位自行实地考查后,根据医院提出的招标项目规格要求，书面报出单价、及总价等费用。投标价不能超出最高限价。

采购文件中所述规格要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，投标单位应予以补充，否则，一旦成交将认为投标单位认同遗漏部分并免费提供。

**三、服务要求：**

完全响应采购文件的要求，能保证产品质量，符合国家有关环保的要求，符合国家有关设备的标准。

**四、交货时间：**

各投标单位能承诺在接到中标通知后，能按采购单位规定的时间内交付使用。如果无法在规定的时间内完成的单位请不要投标。

**五、交货地点：**

厦门市中医院指定地点。

**六、投标文件编制：**

1、投标单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一，只需提供营业执照）并加盖公章。

2、投标人不是法人的，应持有法人代表委托授权书和投标人身份证复印件并加盖公章。

3、书面提供报价单、服务质量承诺书并加盖公章。

4、投标单位认为需要提供的其它说明和资料。

5、投标文件编制的费用自理，采购单位不再需要支出任何费用。投标文件一式两份，放入档案袋内完好密封，封口处加盖投标单位公章，注明所投项目名称，并注明投标联系人及联系方式。

6、投标单位应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，投标文件应装订成册，不得活页装订。所有原件备查。

**七、投标截止日期：**

2024年7月10日下午17点整止，逾期不予受理。投标单位在递交投标文件时应考虑交通拥堵因素，投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

投标文件接受通过邮寄方式送达,但供应商仍必须将投标文件密封并送达投标文件接收地点,只不过送达的方式为邮寄。邮寄方式送达应以采购单位实际收到时间为准，而不是以邮戳为准。

**八、投标文件接收地点及联系：**

1、地 点：厦门市中医院采购中心

2、联 系 人：陈小姐

3、联系电话：0592-5579626

**九、确定成交候选供应商原则**

1、提交最后报价且未超过采购预算的投标单位在3家以上的（含3家），则按照规定确定成交候选供应商。

2、提交最后报价且未超过采购预算的投标单位不足3家但在1家以上的（含1家），如本项目已经过再次公告，则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

**十、其他**

采购单位按医院有关规定成立评标小组。不符合采购文件要求的投标文件按无效标处理。开标时间将另行电话通知。

 厦门市中医院

2024年7月5日