**药品追溯码扫码仪**

**主要技术参数:**

体积: 70\*55\*45mm

重量:（裸机） 170g

外壳材质: 镁铝合金

可读代码 一维条形码，堆叠代码

二维码：QR Code， Datamatrix，Maxicode,Aztec

图像传感器: 1920\*1080

CMOS芯片:

Global shutter

采集速度: 60fps

HF811 HC大视野追溯码版本

学习按钮: 包含快速设置智能学习按钮

镜头: 电子变焦镜头

光源: 红色

光学附件:全偏振片

瞄准器： 绿色LED指示器

离散输入： 2\*光电隔离输入, 可编程定义

离散输出： 3\*光电隔离输出, 可编程定义

状态输出： 两个状态LED，数显屏幕，蜂鸣器

电源： 标准24VDC +/-10%

通讯 RS232，RS485和TCP/IP总线协议Profinet，EthernetIP，Modbus TCP

工作温度： 0° — 45°

存储温度： -20— 70 °C

湿度： 0% — 95% relative humidity, non-condensing

防护等级： IP65

配件：追溯码专用支架，专用线缆

认证： RoHS，EMI

配置软件： 支持DataMax配置软件

多条码读取： 支持多条码同时读取

操作系统： Windows XP, Vista， Windows 7,10