**供应室耐高温打印耗材清单及说明**

供应室工作需要采购耐高温打印耗材，耗材名称及规格详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格** | **单位** | **年预估采购量** | **单价（元）** | **总价****（元）** |
| 1 | 压力蒸汽高温化学指示标签 | 每张大小：70mm×50mm 每卷标签数：600张 背胶：黏贴无纺布及布包，高温高压下不脱胶，可撕脱，不留背胶，必须有产品安全评估报告 | 卷 | 140 |  |  |
| 2 | 树脂碳带 | 与压力蒸汽高温化学指示标签配套规格：80mm×300m 字迹清晰，清晰、高温后字迹不易刮脱 | 卷 | 50 |  |  |
| 3 | 耐高温标签 | 每张大小60mm×50mm每卷1500张 背胶：清晰、高温高压下不脱落，可撕脱，不留背胶 | 卷 | 100 |  |  |
| 4 | 耐高温标签 | 每张大小：70mm×50mm，每卷1000张 背胶：清晰、高温高压下不脱落，可撕脱，不留背胶黏贴无纺布后不得出现卷边和撕脱 | 卷 | 100 |  |  |
| 5 | 耐高温标签 | 与器械包身份标识牌配套 规格：58×180mm，1000pcs/卷 | 卷 | 1 |  |  |

相关要求如下：

1、最低采购数量不得强制高于50卷；

2、供货时间，下达供货要求后，10天内必须到货；

3、压力蒸汽高温化学指示标签和耐高温标签黏贴无纺布后不能出现卷边和撕脱，压力蒸汽高温化学指示标签必须有产品安全评价报告

4、存在质量问题，能接受退货要求；

5、出现标签打印问题，必须配合协助解决。

6、报价单请根据表格填写单价和总价并进行合计。