生活垃圾分类桶的院内谈判采购公告

我院拟对生活垃圾分类桶进行院内谈判采购招标，现公开向社会上厂家或公司邀请招标，要求参加投标单位应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业。欢迎从事相应资质的厂家或公司报名参加投标。

**一、招标项目规格要求如下：**

**1、招标规格要求：**

| **序号** | **名称** | **技术参数** | **预估数量****（个）** | **指导单价****（个/元）** | **统一收费比例（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 生活分类垃圾桶（脚踏）30L 分类垃圾桶05(1)(1) | 1、垃圾桶容积：30L。2、规格尺寸：桶体L375mm\*W297mm\*H505mm。3、厚度及重量：桶壁厚≥1.6mm。重量：≥1.7kg。4、材质：桶身、桶盖采用100%聚丙烯新料一次注模成型，脚踏、顶杆采用pp新料一次注模成型，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色。5、桶身颜色标示根据厦门市标准四分类桶颜色进行喷绘。（1）厨余垃圾采用绿色。（2）其他垃圾采用橘黄色。（3）有害垃圾采用红色。（4）可回收垃圾采用宝蓝色。 | 25 | 56 |  |
| **2** | 生活分类垃圾桶（脚踏）60L 分类垃圾桶10(1)(1) | 1、垃圾桶容积：60L。2、规格尺寸：桶体L500mm\*W 415mm\*H645mm。3、厚度及重量：桶身壁厚≥3.0 mm，桶底壁厚≥4.0mm。桶身重量：3.65kg。4、垃圾桶挂壁边沿及两侧边沿必须设有双裙边加强筋，增强挂壁边沿受力与强度，把手设有防滑颗粒。桶身装置脚踏板处须设有深凹，整体成型。5、分类垃圾桶表面光滑平整、颜色亮丽、无杂质、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性，正常使用温度范围为-30℃～+65℃，正常使用2年内，垃圾桶不变形不开裂，垃圾桶表面光滑平整，无波纹、黑点、杂质、气泡和裂纹。6、桶体及桶盖、销子采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次注模成型，分类垃圾桶抗冷热、抗老化、抗褪色等理化性能稳定，防紫外线，颜料色素≥3％，确保色彩艳丽耐久，至少2年以上不褪色，在高温120℃、低温-40℃的气温下，不变形，不开裂。7、桶身颜色标示根据厦门市标准四分类桶颜色进行喷绘。（1）厨余垃圾采用绿色。（2）其他垃圾采用橘黄色。（3）有害垃圾采用红色。（4）可回收垃圾采用宝蓝色。 | 79 | 134 |
| **3** | 生活分类垃圾桶（脚踏） | 1、垃圾桶容积：120L。2、规格尺寸：桶体L475mm\*W560mm\*H910mm。3、厚度及重量：桶身壁厚≥3 mm，桶底厚≥3.4mm。单桶净重量：≥6.1Kg，总重量：≥10.3Kg。4、型式：两轮移动式分类垃圾桶，包括桶身、桶盖、铰链、手柄、滚轮及轮轴。5、桶身及桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次注模成型。分类垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有良好的冲击韧性。分类垃圾桶抗冷热、抗老化、抗褪色等理化性能稳定，高温120℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂，能够确保色彩艳丽，至少2年以上不褪色。6、垃圾桶裙边内部设有网状加强筋，可确保塑料桶和翻桶架（后压车配套装置）在衔接作业时的紧密结合。7、脚踏开启灵活方便，开启角度大于60度，保证用脚踏开启时盖子不会后翻。8、桶身颜色标示根据厦门市标准四分类桶颜色进行喷绘。（1）厨余垃圾采用绿色。（2）其他垃圾采用橘黄色。（3）有害垃圾采用红色。（4）可回收垃圾采用宝蓝色。 | 65 | 277 |

**2、报价说明：**

（1）供应商应在指导单价的基准上，报统一的收费比例。供应商所报收费比例超过100%或者不统一的，响应无效。

（2）成交单价（即合同单价，保留两位小数）=指导单价×成交收费比例，结算价格为采购人实际采购数量×成交单价。

（3）供应商对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

**3、售后服务：**

质保期2年。质保期内，正常使用情况下，如有损坏由供应商更换及赔偿。

**4、招标总价：**

（1）本项目招标最高限价3万元，含更换上述配件的材料费、运费、安装调试费、人工费、税费等总包干。

（2）预估数量为预测值，过程中会出现颜色、大小的桶之间的调换，按最终实际下单数量进行结算，但最终整体不超过3万元。

**注：**以上尺寸允许±偏离2%。

**二、报价要求：**

各投标单位自行实地考查后,根据医院提出的招标项目规格要求，书面报出单价、及总价等费用。投标价不能超出最高限价。

采购文件中所述规格要求，应视为保证实现本项目采购所需要的最低要求，如有遗漏，投标单位应予以补充，否则，一旦成交将认为投标单位认同遗漏部分并免费提供。

**三、服务要求：**

完全响应采购文件的要求，能保证产品质量，符合国家有关环保的要求，符合国家有关设备的标准。

**四、交货时间：**

各投标单位能承诺在接到中标通知后，能按采购单位规定的时间内交付使用。如果无法在规定的时间内完成的单位请不要投标。

**五、交货地点：**

厦门市中医院指定地点。

**六、投标文件编制：**

1、投标单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一，只需提供营业执照）并加盖公章。

2、投标人不是法人的，应持有法人代表委托授权书和投标人身份证复印件并加盖公章。

3、书面提供报价单、服务质量承诺书并加盖公章。

4、投标单位认为需要提供的其它说明和资料。

5、投标文件编制的费用自理，采购单位不再需要支出任何费用。投标文件一式两份，放入档案袋内完好密封，封口处加盖投标单位公章，注明所投项目名称，并注明投标联系人及联系方式。

6、投标单位应对所提供的投标文件资料逐项加盖公章，若某项内容材料有2页以上的，应逐页加盖公章或加盖骑缝章，投标文件应装订成册，不得活页装订。所有原件备查。

**七、投标截止日期：**

2024年6月11日下午17点整止，逾期不予受理。投标单位在递交投标文件时应考虑交通拥堵因素，投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

投标文件接受通过邮寄方式送达,但供应商仍必须将投标文件密封并送达投标文件接收地点,只不过送达的方式为邮寄。邮寄方式送达应以采购单位实际收到时间为准，而不是以邮戳为准。

**八、投标文件接收地点及联系：**

1、地 点：厦门市中医院后勤保障部

2、联 系 人：陈小姐

3、联系电话：0592-5579626

**九、确定成交候选供应商原则**

1、提交最后报价且未超过采购预算的投标单位在3家以上的（含3家），则按照规定确定成交候选供应商。

2、提交最后报价且未超过采购预算的投标单位不足3家但在1家以上的（含1家），如本项目已经过再次公告，则按照规定确定成交候选供应商，否则本次采购活动终止，采购单位将就该项目重新发布采购公告。

**十、其他**

采购单位按医院有关规定成立评标小组。不符合采购文件要求的投标文件按无效标处理。开标时间将另行电话通知。

 厦门市中医院

2024年6月4日