**PDA技术参数要求**

1. 处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ
2. 运行内存：≥6GB
3. 储存内存：≥64GB
4. 电池：充满电后工作时间≥8小时
5. 充电接口：标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔。为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞
6. 屏幕: 4.7英寸≤显示屏幕尺寸≤5.5英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸
7. 分辨率：分辨率≥1440\*720
8. 摄像头：≥1300万像素
9. 重量：带电池≤260g
10. 防摔等级：可承受≥1.5m高处到地面的多次跌落
11. 防水防尘工业等级：≥IP68
12. WIFI网络支持：支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，支持wifi6
13. 支持手机流量卡
14. 扫描功能：支持一维条码和二维条码读取
15. 操作系统：Android 11.0或以上
16. 网络安全管理：出厂自带添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用。
17. 系统适配性：能与医院现有移动护理系统适配，如未适配过的投标人需书面承诺后续适配过程产生的费用全部由投标人承担且如合同签订后投标人超过合同约定期限未能完成适配，采购人有权终止合同期间产生的所有损失由投标人承担。
18. 质保期：≥2年
19. 质保期内售后服务要求：每周至少一次由投标人派人到现场提供维修服务，如现场无法完成维修需提供相应备机供临床使用。