**多功能LED维保清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **金额/年** | **备注** |
| 1 | 室内LED全彩屏 | 厦门富顺 | P1.8高刷 | ㎡ | 40.04 |  | 提供原厂模组，坏多少提供多少。 |
| 2 | 电源 | 创联 | 5V40A | 个 | 130 | 提供同一批次电源 |
| 3 | 主控服务器电脑 | 升维 | T530 | 台 | 1 | 保修 |
| 4 | 数据接收卡 | 卡莱特 | VE320 | 套 | 105 | 备用一张 |
| 5 | 发送设备 | 卡莱特 | S4 | 台 | 6 | 备用一台 |
| 6 | LED播放软件 | 卡莱特 | LED专用播放软件 | 套 | 1 | 保修 |
| 7 | 配电箱 | 定制 | 40KW | 套 | 1 | 保修 |
| 8 | 屏体钢结构 | 自制 | 国标 | ㎡ | 40.04 | 保修 |
| 9 | **视屏处理器** | **卡莱特** | **V8** | **台** | **1** | 保修 |