## 厦门市中医院信创服务平台及配套服务项目内容

1. **建设目标**

搭建信创超融合平台，逐步将医院现有的业务系统改造并迁移至信创平台，保障医疗业务的安全性，同时作为新建系统的适配与生产环境。

1. **建设内容及要求**

（1）搭建至少3节点信创超融合平台：配置2颗国产处理器（鲲鹏920）；配置至少512GB内存； 2块960GB SSD硬盘，2块1.6TB Nvme SSD硬盘，4 个8TB 3.5寸 SATA 硬盘；配置2\*GE网卡和2\*10GE光口（含光模块）；超融合软件授权，具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化功能；统一管理平台。提供5年原厂维保服务。

（2）信创备份一体机: 备份一体机集成备份管理、备份存储管理和备份存储软硬件于一体， 不采取备份服务器+备份存储分离的架构模式；采用双控制器架构，配置国产处理器（CPU核心数≥24核，主频≥2.6GHz；），任意控制器缓存容量≥128GB；配置至少30TB备份可用容量，配置12个万兆光口（带光模块），风扇及电源冗余，硬件5年原厂售后服务；备份一体机所安装的操作系统及备份与恢复软件，需国产且自主可控，软件五年原厂售0后服务；

 (3）信创配套软件：包括2套国产数据库、4套国产操作系统；通过中国信息安全测评中心的安全可靠性测评；含两年原厂标准支持服务

（4）2台万兆交换机: 交换芯片转发芯片等关键部件需采用国产自研产品，配置至少24个SFP+端口（含6个光模块），支持堆叠，冗余电源及风扇，至少5年原厂售后服务支持。

（5）需提供终生免费信创咨询服务，故参与调研企业需具备与信创相关的实际服务业绩（提供相关证明材料）。

3、**建设周期：**3个月